	全自动腹膜透析机技术需求

	参数类别
	技术要求

	驱动原理
	动力型

	远程监护
	具有设备远程管理，远程处方调节、数据上传等功能

	显示及操作方式
	显示屏≥7寸

	治疗总量
	0.2L一80L

	治疗时间
	1-99小时

	每次灌注量
	100-3500ml

	最末袋灌注量
	可选择

	透析液浓度
	相同或不同

	显示精度容量
	小于3ml

	液体温度控制
	35-40℃

	温度测量范围
	5-50℃

	温度精度
	±2℃

	治疗模式
	CCPD/IPD/TPD

	适配透析液
	可接入2L、3L、5L腹透液

	个体化处方设置
	有

	安全防护
	有声、光、文字提示报警

	人体管路设计
	双通路

	断电保护
	需要在断电状态下能支持患者引出体内残余液体，保护时间≥30min

	气泡检测
	有

	电压
	220V±10%

	加热腹透液袋数
	支持同时加热2袋腹透液

	配套推车和废液桶
	有



